# ****铜门采购及安装合同****

****甲方：****

法定代表人：

****乙方：****

法定代表人：

根据《中华人民共和国合同法》，双方本着友好协商、平等互利、等价有偿的原则，经双方充分协商，就乙方制作与安装甲方特订立如下合同条款以供双方共同遵守。

工程名称：        。

工程地址：        。

### ****一、工程内容及承包方式****

1.承包内容：大门、雨篷及安装所需辅材。

2.承包方式：乙方以包工、包料、包制作、包运输、包安装、包辅材等承包该工程。

3.材料（产品）名称、尺寸、数量、单价、金额：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 门洞尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 （元） | 备注 |
| 弧形铜门 |  | 平方 |  |  |  |  |
| 弧形雨棚 |  | 平方 |  |  |  |  |
| 闭门器 |  | 套 |  |  |  |  |
| 磁力锁 |  | 套 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 注：最终按时结算，合同总价包含承包方式内的全部内容。 | | | | | | |

### ****二、技术要求及质量标准****

1.弧形铜门、雨棚材质要求：

（1）主材：1.0mm厚铜板，1.0mm厚镀锌钢板，40\*100\*1.5、40\*60\*1.5、40\*40\*1.2、40\*20\*1.0镀锌方管，1.2撑，10mm厚钢化玻璃。

（2）辅材：钢制镀铜铰链，不锈钢插销、闭门器（多麦克斯）、磁力锁（宏泰）。

（3）油漆：氟碳清漆。

2.质量标准：

（1）铜门制作和安装应严格按照工艺要求进行制作，竣工验收以甲方认可的铜门的外形、安装尺寸等相关内容进行验收。

（2）铜板表面无明显颗粒、划痕，丝纹顺直、色泽均匀。

### ****三、交货日期及方式****

1.    年    月    日前安装完毕。

2.如因甲方自身原因导致的工期延误，由甲方承担责任。

3.如因乙方原因导致产品交货延期，则乙方应向甲方每日支付总造价1%违约赔偿金。超过10个工作日支付人民币    元违约金。

### ****四、付款方式****

1.货到现场，并安装完成，经甲方验收合格后支付至合同总价的90%。

2.10%余款验收合格后一年一次性付清。

3.乙方需提供相关部门认可的全额发票。

### ****五、甲方的责任****

1.甲方在工程现场为乙方无偿提供一个工具间，供乙方临时存放重要设备及安装工器具。

2.甲方应指定专人负责协调乙方工程人员与其他单位的协作关系，并按要求做好施工前的各项准备工作，由甲方免费提供乙方安装所需的电源。

3.甲方负责保管电机等物品。

### ****六、乙方的责任****

1.乙方严格按国家相关规范生产及安装铜门，保证制作和安装质量。

2.乙方在安装中要做好施工全过程的成品、半成品的保护工作，以免使甲方造成损失，并要及时与甲方协调好各方面关系。

3.乙方指派代表        为本合同执行人，其签字具有法律效力。

### ****七、保修服务****

1.本工程保修期为产品安装完成并验收合格后的一年。

2.乙方承诺：乙方对所售产品一年内免费维护。

3.保修期过后乙方对所售产品实行终身有偿维护。

### ****八、其他****

1.报价单及制作图纸作为本合同附件，与本合同起同等法律效用。

2.本合同一式 两 份，各方各执 一 份，具有同等法律效力。

3.本合同自双方签订之日起生效，履行完成后自动终止。

4.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第    种方式解决：

（1）提交位于        （地点）的        仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；

（2）依法向        所在地有管辖权的人民法院起诉。

签署时间：    年    月    日

****甲方（盖章）：****

法定代表人或授权代表（签字）：

****乙方（盖章）：****

法定代表人或授权代表（签字）：