# ****防盗门销售合同****

****甲方：****

法人代表：

地址：

****乙方：****

法人代表：

地址：

签订地点：

甲、 乙双方根据《中华人民共和国合同法》签订此合同，现经双方友好协商达成如下具体条款：

### ****一、产品名称、规格型号、数量金额****

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 门洞规格型号 | 单价 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| 美心高级欧式防盗门 | hm ：  m\* m | 元/樘 | 樘 |  | 具体规格及数量开向安排见附件一 |
| 美心高级欧式子母防盗门 | hm ： m\* m | 元/樘 | 樘 |  |  |
|  |  | 合计 | 樘 |  |  |
| 说明：此价已含税金、运费、安装费及五金配件，乙方必须出具含税发票。 | | | | | |

### ****二、进场交货时间、地点****

1.进场交货时间：    年    月    日。

2.交货地点：        。

### ****三、质量要求、材质配件及验收标准****

1.乙方提供产品必须符合国标gb17565---1998《防盗安全门通用技术条件》。

2.乙方必须提供《产品合格证》、《检测报告》、《产品保修单》等相关资料及其他相应手续，乙方保证防盗门通过有关部门验收，验收费用由乙方承担。

3.防盗门安装完毕后，甲方根据本合同质量要求进行验收，验收合格后正式移交给甲方，货到工地至安装完成期间由乙方负责保管。

4.材质配件要求：门扇、门框均采用pvc覆塑宝钢钢板颜色为黑胡桃，门里外要同色，门扇板厚    mm，门框板厚    mm，门槛采用    mm厚不锈钢板;采用沙钢执手及保德安量子多点锁具，采用暗铰链，并配一个美心门铃;门扇内填充聚氨脂发泡，门扇配铜质窥镜（猫眼），在窥镜上方预留门牌位置。产品款式参照五层样板房门。

### ****四、运输方式及费用****

乙方负责产品运输至甲方工地，运输费用由乙方负责。

### ****五、安装施工条件****

1.乙方负责防盗门安装且在到货现场施工条件具备情况下    周内安装完毕，乙方必须按图纸施工保质保量。

2.甲方必须无偿提供乙方使用人货电梯或其他垂直运输机械，无偿使用电源，安装时甲方应提供各楼层建筑标高线，门框前后控制点，门框与砖墙间隙的水泥砂浆塞缝由甲方负责，乙方负责门框内灌浆，门框灌浆所用水泥由甲方无偿提供。

3.乙方施工人员必须服从甲方工地有关安全管理规章制度。

### ****六、付款方式****

合同签订后十五天内甲方付总价    %作为预付款。    %货款于    年    月    日支付，留    %保修金待保修期壹年满时一次付清。

### ****七、违约责任****

1.乙方如未按合同规定日期交货，甲方未按合同规定日期付款，按货款的2.1以日累计付违约金。

2.乙方若因产品的品种、规格、数量、质量不符合本合同要求，应负责维修、更换、并赔偿甲方损失，若因甲方原因造成退货及其他损失由甲方负责并赔偿乙方损失。

### ****八、其他约定事项****

1.每樘门美心集团赠送中国平安保险公司防盗门壹万元责任保险壹份，并提供产品保单。

2.产品保修期：产品保修期为验收合格交付使用后完后壹年。

3.21层已用其他品牌的防盗门，由乙方负责更换为本合同产品，且所有费用由乙方负责（含原已安装门的所有费用），甲方不再负责其他费用。

4.乙方负责免费按批调换经业主装修后的防盗门锁芯，但甲方应负责提供原装六把完整钥匙，如缺壹把钥匙乙方则不予调换。

5.本合同签订后，在合同有效期内甲、乙双方所有商定的与本合同有关的文件，如补充协议等具有同等法律效力。

### ****九、合同生效、终止及争议解决方式****

1.本合同经双方当事人签字盖章后生效，并不因人事变动而影响本合同的权利义务。

2.如果合同双方产生争议，应根据《合同法》协商解决，协商不成，由甲方所在地福州仲裁委员会裁决。

3.同在双方履行完义务后自然终止。

4.合同壹式贰份，甲乙双方各持壹份。

签署时间：    年    月    日

****甲方（盖章）：****

法定代表人或授权代表（签字）：

****乙方（盖章）：****

法定代表人或授权代表（签字）：