# **盖板委托生产合同**

****甲方（定制方）：****

法定代表人：

****乙方（承揽方）：****

法定代表人：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，现经甲、乙双方共同协商达成        小区一期二标段室外散水沟盖板生产协议。就相关事宜双方协商如下。

### ****第一条 工程概况****

建设单位名称：        房地产开发有限公司。

工程名称：        小区        地块二标工程。

建设地点：        市区        。

建筑面积：单栋六层住宅楼、面积    ㎡。

总建筑面积：    ㎡。

结构类型：框架结构

盖板数量：共计    栋，以下栋号（    栋）室外散水沟盖板预制及供货。

### ****第二条 甲方工作****

2.1 甲方现场所需要的材料尺寸必须准确，提前两天交由乙方，以便于乙方预制工作顺利开展。

2.2 甲方向乙方提供必要的堆放场地，保证乙方材料进场时及时清理堆码。

2.3 对于乙方因材料加工时造成不合格产品（板材的几何尺寸、板厚正负偏差大于5mm时）甲方有权要求更换或退货。

2.4 甲方暂定500X500X100厚板    片；500X500X80厚板    片，

具体数量待甲方最后通知及以乙方进场产品数量为准。

### ****第三条 乙方工作****

3.1 按甲方提供的规格、尺寸、数量进行成品加工。

3.2 乙方成品材料进场时要服从甲方管理、综合考虑、统一安排，必须避开原有的固定机械、电线、架体及施工人员较集中的地方。

3.3 成品运输及卸货费用由乙方承担。

### ****第四条 进场材料质量标准****

4.1 乙方进场成品必须按甲方提供的要求及合同规定（预制板分为500X500X100厚；500X500X80厚两种、其配筋如下）。

4.2 成品或半成品在甲方未签单验收前，若发现乙方所供产品  （如少筋、露筋、变形、硬脆、开裂、断裂、缺棱掉角；同一片成品中、有两个以上大于20mm见方的瘢痕等）质量及不按规范配筋等问题时，甲方拒绝签单验货。

4.3 乙方进场成品的几何尺寸必须满足矩形板对角不大于2mm。

4.4 如果甲方及监理发现有不合格产品进行施工时，乙方必须无条件更换或退货。

### ****第五条 工程结算****

5.1 甲方按乙方最后一次供货完毕第二天算起，一周内一次结清乙方货款；但乙方每次供货后    天仍未结算的，乙方有权要求结算已经供货的货款。

5.2 过车100厚沟盖板人民币    元/块；非过车80厚沟盖板人民币    元/块（均为落地价）。

5.3 甲方逾期付款的，每逾期一天，应按逾期金额的  1  ‰向乙方支付违约金，同时仍应履行付款义务。

逾期超过 15 日的，乙方有权解除本合同。

### ****第六条 协议生效与终止****

6.1 协议期限：自    年    月    日起至    年    月    日止。

6.2 期满后双方另行协商。如双方仍有订货履行，仍参照本协议履行。双方另有约定除外。

### ****第七条 争议解决****

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第    种方式解决：

7.1 提交位于        （地点）的        仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；

7.2 依法向        所在地有管辖权的人民法院起诉。

### ****第八条 附则****

8.1 未尽事宜，经双方当事人友好协商解决，做出补充规定，补充协议的内容将与本协议具有同等法律效力。

8.2 本协议一式贰份，双方各持壹份。

签署时间：    年    月    日

****甲方（盖章）：****

联系人：

联系方式：

地址：

****乙方（盖章）：****

联系人：

联系方式：

地址：